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ПАСПОРТ
ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ДСВ, ДСН
Общие сведения
Настоящий паспорт распространяется на двери стальные наружные (далее ДСН), на двери стальные входные с лестничной клетки (далее ДСВх), произведённые по ТУ 251210-001-92701000-21. Дверной блок (далее ДБ) в упаковке состоит из трех основных элементов: дверная коробка, дверное полотно, запирающие системы. 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления ДБ не нарушая эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте и без уведомления потребителей.
Технические характеристики
ДБ классифицируются по следующим признакам:
· конструктивное исполнение:
- с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь помещения. 
- правое или левое открывание в зависимости от правил пожарной безопасности, строительных требований и пожеланий Заказчика.
- одностворчатого исполнения, состоящей из двух основных частей: дверной коробки и дверного полотна, двустворчатого исполнения, состоящей из трех основных частей: дверной коробки, рабочего дверного полотна (активной створки) и дополнительного дверного полотна (пассивной створки).
- в зависимости от комплектации может иметь 2 или 3 петли одностворчатая дверь, 4 или 6 петель двустворчатая дверь. 
- в зависимости от модели может иметь один, два или три контура уплотнителя.
- в зависимости от назначения покрываются атмосферостойким или не атмосферостойким полимерно - порошковым покрытием
· эксплуатационные характеристики:
- Сопротивление полотна теплопередаче не менее 0,8 м²·°C/Вт.
- Звукоизоляции воздушного шума не менее 28 ДБ.
- Условия эксплуатации – ДБ может эксплуатироваться при температуре от -40 0С до +40 0С, при относительной влажности воздуха не более 40%. 
Хранение и транспортировка
· [bookmark: _Hlk116376529] Условия транспортирования и хранения ДБ установлены в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Подробная информация в Сервисной книге (см. QR код на обороте Паспорта)
                       Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода 1 год с даты приобретения. 
· Гарантийный срок службы декоративных панелей из МДФ, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев. 
· Гарантийный срок службы уплотнительной резинки при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев. 
· Гарантийный срок на запирающие устройства, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу: указанных в паспорте завода изготовителя:
· Замков: «KALE», «BORDER»- 5 лет; «Гардиан»– 3года; Про Сам – 1 год; замок электронный – см. в Руководстве пользователя вложенного в упаковку замка; механизм цилиндровый - 1 год, механизм «ночной» или торцевой задвижки -1 год;
· Безотказность, циклы открывания-закрывания ДБ - не менее 50 000 циклов.
· Срок службы металлоконструкции ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода – 10 лет. 
· В случае возникновения гарантийного случая обращаться к официальному дилеру, где было приобретено изделие. 
Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на следующие случаи: ДБ
·  с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
· с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;
· установленные (смонтированные) с нарушением требований по монтажу;
· ДБ, установленные (смонтированные) специалистами не являющимися представителями продавца.
· ДБ, установленные с нарушением эксплуатации (установка ДСВХ в качестве входных с улицы, установка ДСН в помещениях с повышенной влажностью, и т.д.)
Паспорт изделия содержит данные об основных характеристиках ДБ, содержащий идентифицирующие данные, поэтому подлежит хранению в течение всего гарантийного срока. При обращении потребителя по гарантии к заводу изготовителю является обязательным документом к предъявлению. Чтоб не возникло 
сложностей при гарантийном обслуживании, сохраните его в любой доступной форме.  Изготовитель может отказать в гарантийном обслуживании, если не сможет идентифицировать изделие.
                                                                                    
                                                                                      

                                                                                   ПАСПОРТ
ДВЕРЬ СТАЛЬНАЯ ДСВ, ДСН
Общие сведения
Настоящий паспорт распространяется на двери стальные наружные (далее ДСН), на двери стальные входные с лестничной клетки (далее ДСВх), произведённые по ТУ 251210-001-92701000-21. Дверной блок (далее ДБ) в упаковке состоит из трех основных элементов: дверная коробка, дверное полотно, запирающие системы. 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления ДБ не нарушая эксплуатационных свойств без отражения в данном паспорте и без уведомления потребителей.
Технические характеристики
ДБ классифицируются по следующим признакам:
· конструктивное исполнение:
- с открыванием наружу (из помещения, которое закрывается), так и с открыванием внутрь помещения. 
- правое или левое открывание в зависимости от правил пожарной безопасности, строительных требований и пожеланий Заказчика.
- одностворчатого исполнения, состоящей из двух основных частей: дверной коробки и дверного полотна, двустворчатого исполнения, состоящей из трех основных частей: дверной коробки, рабочего дверного полотна (активной створки) и дополнительного дверного полотна (пассивной створки).
- в зависимости от комплектации может иметь 2 или 3 петли одностворчатая дверь, 4 или 6 петель двустворчатая дверь. 
- в зависимости от модели может иметь один, два или три контура уплотнителя.
- в зависимости от назначения покрываются атмосферостойким или не атмосферостойким полимерно - порошковым покрытием
· эксплуатационные характеристики:
- Сопротивление полотна теплопередаче не менее 0,8 м²·°C/Вт.
- Звукоизоляции воздушного шума не менее 28 ДБ.
- Условия эксплуатации – ДБ может эксплуатироваться при температуре от -40 0С до +40 0С, при относительной влажности воздуха не более 40%.
Хранение и транспортировка
·  Условия транспортирования и хранения ДБ установлены в зависимости от климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69. Подробная информация в Сервисной книге (см. QR код на обороте Паспорта).
                       Гарантийные обязательства
· Гарантийный срок на ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода 1 год с даты приобретения. 
· Гарантийный срок службы декоративных панелей из МДФ, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев. 
· Гарантийный срок службы уплотнительной резинки при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу – 6 месяцев. 
· Гарантийный срок на запирающие устройства, при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу: указанных в паспорте завода изготовителя:
· Замков: «KALE», «BORDER»- 5 лет; «Гардиан»– 3года; Про Сам – 1 год; замок электронный – см. в Руководстве пользователя вложенного в упаковку замка; механизм цилиндровый - 1 год, механизм «ночной» или торцевой задвижки -1 год;
· Безотказность, циклы открывания-закрывания ДБ - не менее 50 000 циклов.
· Срок службы металлоконструкции ДБ при соблюдении правил монтажа, эксплуатации и ухода – 10 лет. 
· В случае возникновения гарантийного случая обращаться к официальному дилеру, где было приобретено изделие. Гарантийные обязательства завода-изготовителя не распространяются на следующие случаи: ДБ
·  с повреждениями механического характера вследствие несоответствующих условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
· с признаками самостоятельного ремонта, в том числе самостоятельной разборки запирающих устройств;
· установленные (смонтированные) с нарушением требований по монтажу;
· ДБ, установленные (смонтированные) специалистами не являющимися представителями продавца.
· [bookmark: _Hlk126760326]ДБ, установленные с нарушением эксплуатации (установка ДСВХ в качестве входных с улицы, установка ДСН в помещениях с повышенной влажностью, и т.д.)
[bookmark: _Hlk126849597]Паспорт изделия содержит данные об основных характеристиках ДБ, содержащий идентифицирующие данные, поэтому подлежит хранению в течение всего гарантийного срока. При обращении потребителя по гарантии к заводу изготовителю является обязательным документом к предъявлению. Чтоб не возникло сложностей при гарантийном обслуживании, сохраните его в любой доступной форме.  Изготовитель может отказать в гарантийном обслуживании, если не сможет идентифицировать изделие.


